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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
_____________________________________________________________________________________

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA
____________________________________________________________________________________

1.1. Identificador del producto:  
HARDENER for ACRYL FILLER 1:3 /Endurecedor para Aparejo acrílico HS 1:3
HARDENER for ACRYL FILLER 1:4/Endurecedor para Aparejo acrílico HS 1:4

HARDENER for ACRYL FILLER 1:5/Endurecedor para Aparejo acrílico HS 1:5
1.2. 
Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados: 
Para la reparación profesional de la carrocería del vehículo.
1.3. 
Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:  
Fabricante/Distribuidor

TROTON Sp. z. o. o.
78-120 Gościno

Ząbrowo, 14A, Poland

Tel./Fax: + 48 94 35 126 22

Tel.: + 48 94 35 123 94

E-mail: troton@troton.com.pl

1.3.1.
Persona responsable:




E-mail:



troton@troton.com.pl
1.4.
Teléfono de emergencia: 

+ 48 94 35 126 22 (de 8:00 am – 4:00 pm)

_____________________________________________________________________________________

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
_____________________________________________________________________________________

2.1. 
Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1272/2008:      


H226
Líquidos inflamables, categoría 3










H315
Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2








H317
Sensibilización cutánea, categoría 1








H319
Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2








H332
Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 4








H335
Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, categoría 3, irritación de las



vías respiratorias





2.2. 
Elementos de la etiqueta 
[image: image1.png]GHS02
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ATENCIÓN
Frases H - referentes a los peligros/riesgos de sustancias peligrosas:     

H226
Líquidos y vapores inflamables.









H332
 Nocivo en caso de inhalación.









H315
 Provoca irritación cutánea.









H317
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.









H319
 Provoca irritación ocular grave.









H335
 Puede irritar las vías respiratorias.
EUH204
Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.






EUH066
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.




Frases P - referentes al uso seguro de sustancias peligrosas:


P261
 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.







P271
 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.






P304+P340
 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 


confortable para respirar.










P302+P352
 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.





P332+P313
 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.






P305+P351+P338
 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 



Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.





P337+P313
 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.







P403+P235
 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.






P501
 Eliminar el contenido o el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales.



Contiene: Diisocianato de hexametileno, oligómeros
2.3. 
Información relativa a los riesgos para personas y el medio ambiente:
Los componentes de la mezcla no están clasificados como PBT vPvB ni en conformidad con el anexo XIII.

El producto es un líquido altamente viscoso. La mezcla es más pesada que el agua e insoluble en agua. En caso de incendio, emite gases tóxicos.
Los vapores del producto son más pesados ​​que el aire y pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se acumulan en el suelo y las partes bajas de los locales.

En el caso de concentraciones significativas de vapor o del producto en sí que entran en los ojos, puede ocurrir irritación, inflamación, lagrimeo y ardor. El contacto con la piel puede causar picazón, enrojecimiento y el contacto prolongado – la inflamación. La inhalación de altas concentraciones de vapor puede causar fatiga, debilidad, náuseas, dolor de cabeza, mareos, dolor de garganta y tos.

La intoxicación crónica se caracteriza por dolor de cabeza, somnolencia, apatía, debilidad muscular, falta de apetito, náuseas, sequedad e inflamación de la piel. La exposición repetida a un componente tóxico de la mezcla puede producir un deterioro general de la salud.
La intoxicación aguda en los seres humanos se caracteriza por la irritación de los ojos, nariz, membranas mucosas, tracto respiratorio y tos. A mayores concentraciones pueden ocurrir mareos, somnolencia, fatiga y pérdida de la conciencia. 

La mezcla contiene una sustancia peligrosa que puede causar daño a los siguientes órganos: riñones, pulmones, sistema reproductivo, hígado, tracto respiratorio superior, piel, sistema nervioso central, ojos (cristalino o la córnea).

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
_____________________________________________________________________________________

3.1.
Mezcla: 
	Descripción:
	Nº CAS:
	Número UE:
	REACH reg. nr.


	Concentración

(%)
	Clasificación CLP

	
	
	
	
	
	Categ. del peligro
	Frases H:

	Diisocianato de hexametileno, oligómeros
	28182-81-2
	500-060-2
	-
	27-28
	Acte tox.inh 4
Skin sens.1
STOT SE 3
	H332

H317

H335

EUH 204

	2-butoxietanol
	111-76-2
	203-905-0
	-
	20-21
	Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2
	H332

H312

H302

H319

H315

	xileno
	1330-20-7
	215-535-7
	-
	18-19
	Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2
	H226

H332

H312

H315

	Acetato de n-butilo
	123-86-4
	  204-658-1
	-
	8-9
	Flam. Liq. 3

STOT SE 3
	H226

H336

	acetato de 2-metoxi-1-metiletilo
	108-65-6
	203-603-9
	-
	20-24
	Flam. Liq. 3
	H226

	etilbenceno
	100-41-4
	202-849-4
	-
	0,4-0,6
	Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4

STOT RE 2 Asp. Tox. 1
	H225

H332

H373

(organ of hearing)

H304


*Esta sustancia no tiene clasificación obligatoria en las respectivas listas de sustancias peligrosas de la UE y nacionales, el fabricante aplica su propia clasificación.

La descripción de las frases y los símbolos se puede encontrar en la Sección 16. 
_____________________________________________________________________________________

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS
_____________________________________________________________________________________

4.1. 
Descripción de los primeros auxilios: 
La atención médica inmediata no es necesaria. Retire a la víctima al aire fresco. Siga las reglas básicas de seguridad al manipular productos químicos. En caso de síntomas, solicite ayuda médica. Los síntomas de intoxicación pueden presentarse después de varias horas; por lo tanto, la observación médica es necesaria durante al menos 48 horas después del accidente.

INGESTIÓN: 
Tareas: 

· Lavar con agua la boca.

· En caso de ingestión, no induzca el vómito porque hay un riesgo de aspiración y penetración de sustancias a los pulmones. 

· Obtenga ayuda médica de inmediato y muestre la hoja de datos de seguridad o la etiqueta.

INHALACIÓN:
Tareas:

· Retire a la persona afectada al aire libre, mantenga la calma, cubra con una manta.

· En el caso de que persistan los síntomas, obtenga ayuda médica.

· Si la persona afectada está inconsciente, colóquela en posición de recuperación (de lado, por ejemplo) y obtenga inmediatamente ayuda médica.


CONTACTO CON LA PIEL: 

Tareas:

· Quite inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados.

· Lave las áreas expuestas - o que se sospeche que están expuestas - con abundante agua y jabón.

· No utilice solventes para extraer el producto.

· En caso de irritación de la piel, solicite ayuda médica.


CONTACTO CON LOS OJOS:
Tareas:

· Quítese las lentes de contacto (si las usa).

· Lavar los ojos con abundante agua durante 10-15 minutos, no use un chorro fuerte de agua (riesgo de daño de la córnea).

· No utilice lociones o ungüentos para los ojos.

· Si la irritación, el dolor o la hinchazón persisten o existe fotofobia, obtenga ayuda médica de un oftalmólogo.

· Consulte con un oftalmólogo.

4.2. 
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: 
En el caso de concentraciones significativas de vapor o del producto en sí que entran en los ojos, puede ocurrir irritación, inflamación, lagrimeo y ardor. El contacto con la piel puede causar picazón, enrojecimiento y el contacto prolongado – la inflamación. La inhalación de altas concentraciones de vapor puede causar fatiga, debilidad, náuseas, dolor de cabeza, mareos, dolor de garganta y tos.
La intoxicación crónica se caracteriza por dolor de cabeza, somnolencia, apatía, debilidad muscular, falta de apetito, náuseas, sequedad e inflamación de la piel. La exposición repetida a un componente tóxico de la mezcla puede producir un deterioro general de la salud.
La intoxicación aguda en los seres humanos se caracteriza por la irritación de los ojos, nariz, membranas mucosas, tracto respiratorio y tos. A mayores concentraciones pueden ocurrir mareos, somnolencia, fatiga y pérdida de la conciencia. 

La mezcla contiene una sustancia peligrosa que puede causar daño a los siguientes órganos: riñones, pulmones, sistema reproductivo, hígado, tracto respiratorio superior, piel, sistema nervioso central, ojos (cristalino o la córnea).

4.3. 
Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente: 
Las personas que hayan experimentado previamente enfermedades de la piel, respiratorias y/o del sistema nervioso central pueden estar en mayor riesgo debido a las propiedades irritantes del producto. Se recomienda el tratamiento sintomático (según los síntomas). La elección del tratamiento depende del diagnóstico del médico.
_____________________________________________________________________________________

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
_____________________________________________________________________________________

5.1. 
Medios de extinción: 

5.1.1. 
Medios de extinción apropiados:

Dióxido de carbono, polvo, arena seca, espuma, agua. En caso de alta temperatura del agua, pulverice con vapor/agua.

5.1.2.
Medios de extinción no apropiados:

Chorro de agua.

5.2.
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:
En caso de gases de combustión y humos tóxicos, pueden evolucionar: dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos. En caso de altas concentraciones, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores son más pesados ​​que el aire - se acumulan en la superficie y las partes bajas de los locales. 

5.3. 
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:  
Use un equipo autónomo de respiración y ropa protectora completa.

El producto puede acelerar o contribuir a la combustión. Producto en forma de líquido altamente pegajosa. En caso de embalaje vulnerable, pulverice con agua fría desde una distancia segura. En el caso de un pequeño incendio, utilice polvo de extinción o dióxido de carbono y, a continuación, utilice niebla de agua para prevenir la re-ignición. 
_____________________________________________________________________________________

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
_____________________________________________________________________________________

6.1.
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:
6.1.1
Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

En el lugar del accidente únicamente pueden permanecer las personas capacitadas y que conoce bien los quehaceres necesarios y provistos de adecuada ropa protectora individual.   

6.1.2.
Para el personal de emergencia:

Evacuar el personal a zonas seguras. Cortar la fuente de la contaminación en primer lugar. Evitese el contacto con los ojos y la piel. No respire los vapores, humos, aerosoles. Use un aparato de respiración adecuada y con una máscara y gafas debidamente selladas, con protección lateral o el equipo de protección respiratoria adecuado. Evite el contacto con el producto derramado, utilice guantes protectores y ropa protectora. Observe las medidas de protección - véase la sección 7 y 8.
6.2.
Precauciones relativas al medio ambiente:
Tratar la sustancia vertida en el entorno natural y los resíduos producidos de conformidad con las disposiciones de la protección medioambiental vigentes.  Evitar la filtración de los resíduos de la sustancia en aguas naturales, suelos y alcantarillados públicos. Al contaminarse el entorno natural avisar sin demora las autoridades competentes. 

6.3.
Métodos y material de contención y de limpieza: 
Selle el contenedor dañado y coloque en otro contenedor. Detenga la fuga - cierre la salida. En caso de derrame, absorba con tierra seca, arena u otro material no combustible (por ejemplo, tierra de diatomeas), recoja en un envase de desperdicios etiquetado y entregue a la empresa autorizada para la gestión de residuos que tenga el permiso apropiado para la gestión de residuos, en especial para los residuos peligrosos. Limpiar el área contaminada: ventilar el área del derrame. 
6.4.
Referencia a otras secciones: 
Para más información detallada, ver la sección 8 y 13. Eliminar de acuerdo con las recomendaciones de la Sección 13 Para obtener instrucciones sobre el almacenamiento seguro, consulte la sección 7

____________________________________________________________________________________

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
_____________________________________________________________________________________

7.1.
Precauciones para una manipulación segura:
Está obligado cumplir las disposiciones de higiene.

Evite el contacto con la mezcla. 

No coma, beba o fume mientras trabaja con el producto. 

No respire los vapores / aerosoles. 

En caso de manipulación del producto, se recomienda tomar precauciones para evitar el contacto con la piel y los ojos y usar equipo de protección personal.

Lávese bien las manos después de cada contacto con el producto. 

Mantenga la ropa de trabajo por separado y no se la lleve a casa.

Medidas de orden técnico:

Utilizar sólo en lugares bien ventilados con ventilación y extracción.

En caso de ventilación insuficiente, lleve el equipo de protección respiratoria - véase la Sección 8 

Prevención de incendios y explosiones:

Mantenga alejado del calor y fuentes de ignición. 

Utilice herramientas anti-chispas. 

7.2.
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:
Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento:

Almacene en envases originales, etiquetados, sobre una superficie dura, en posición vertical, mantenga fuera del alcance de los niños. 

!El almacen debe tener una adecuada ventilación y limpieza!

No almacene junto con productos alimenticios. 

Siga las indicaciones de la etiqueta y de la ficha técnica. 

Proteja de los rayos solares, no exponga a temperaturas superiores a 20ºC y por debajo de 5ºC. 

Almacene en un lugar fresco, seco y bien ventilado. 

No fume, coma o use llamas abiertas y herramientas que chispeen en el lugar de almacenamiento.
Materiales incompatibles: Ácidos fuertes, bases fuertes, oxidantes.

Material de embalaje: envase original.

7.3.
Usos específicos finales:
No hay instrucciones específicas.

_____________________________________________________________________________________

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
_____________________________________________________________________________________

8.1.
Parámetros de control:
	Nombre de la sustancia
	Nº CAS:
	UE
	España

	
	
	8 horas
	Corto plazo
	VLA-ED®
	VLA-EC®

	
	
	
	
	ppm
	mg/m3
	ppm
	mg/m3

	Acetato de n-butilo
	123-86-4
	275 mg/m3, 50 ppm
	550mg/m3, 100 ppm
	150
	724
	200
	965


Valores límite biológicos:
8.2.
Parámetros de control:
En el caso de productos peligrosos sin valores de límite el empleador está obligado a reducir la exposición al nivel mínimo según el nivel científico técnico del momento, ya que en ese nivel, según los conocimientos científicos actuales la sustancia peligrosa no es nociva para la salud.                     

8.2.1
Controles técnicos apropiados

Tener suficiente cautela durante el trabajo para prevenir el vertido del producto al piso, a la ropa, a la piel o a los ojos. 

Lave la ropa contaminada antes de usarla o reemplácela. 

Lave la superficie del cuerpo y limpie el equipo de protección personal después del trabajo. 

No coma, beba, fume o consuma drogas.

Lávese las manos antes y después de manipular el producto. 

Evitese el contacto con los ojos y la piel. 

Mantenga alejado de alimentos, bebidas y forraje. 

No coma, beba o fume mientras usa el producto. 

En caso de contaminación, lave la piel con jabón.
8.2.2. 
Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal:    

1. Protección de los ojos/la cara: Cuando se trabaja con el producto, use gafas protectoras con protección lateral (como las gafas) para proteger contra las salpicaduras de agua o un protector de cara completo para la protección contra los vapores y los aerosoles.  

[image: image3.emf]
2. Protección de la piel:  
a. Protección de manos: Use guantes de plástico resistentes a los disolventes orgánicos.  Deseche los guantes contaminados. Lávese bien las manos después de las horas de trabajo.

[image: image4.emf]
b. Otros: lleve ropa protectora hecha de tela gruesa.  Para evitar el secado de la piel, use una crema protectora adecuada. Separe la ropa personal de la ropa de trabajo. La ropa contaminada no se puede reutilizar sin una limpieza previa (lavado).
[image: image5.png]



3. Protección respiratoria: En caso de ventilación insuficiente utilice el equipo respiratorio adecuado - máscaras de filtro de protección adaptados a las actividades asociadas con el procesamiento del producto.

[image: image6.png]



4. Peligros térmicos: No se conocen.

8.2.3.
Controles de exposición medioambiental:  

No se requieren medidas especiales.

Las prescripciones del punto 8 se refieren a las actividades desarrolladas en forma profesional, en condiciones y aplicación normales. En el caso de desarrollar el trabajo en condiciones diferentes o bien extraordinarias, se recomienda decidir sobre otras medidas necesarias y sobre los medios de protección individual, consultando con un experto.
SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
_____________________________________________________________________________________

9.1.
Información sobre propiedades físicas y químicas básicas:
	9.1.1
	Condición física/forma color olor:
	El líquido altamente viscoso, incoloro

	9.1.2.
	Punto de ebullición:
	140ºC para xileno

	9.1.3.
	Punto de fusión:
	-25ºC para xileno

	9.1.4.
	Punto inflamación:
	23ºC para xileno

	9.1.5.
	Presión de vapor:
	sin datos disponibles.

	9.1.6.
	Solubilidad en agua y otros disolventes:      
	en agua: insoluble

	9.1.7.
	Solubilidad en disolventes orgánicos:
	bien soluble

	9.1.8.
	Gravedad específica:
	sin datos disponibles.

	9.1.9
	pH:
	sin datos disponibles.

	9.1.10
	Temperatura de inflamación:
	sin datos disponibles.

	9.1.11
	Propiedades explosivas: límites:
	sin datos disponibles.

	9.1.12
	Temperatura de auto-inflamación:
	sin datos disponibles.

	9.1.13
	Inflamabilidad:
	sin datos disponibles.

	9.1.14
	Propiedades comburentes:
	sin datos disponibles.

	9.1.15
	Coeficiente reparto n-octanol/agua:  
	sin datos disponibles.

	9.1.16
	Otras propiedades: viscosidad:
	sin datos disponibles.


9.2.
Otros datos:

Densidad: ca. 0,98kg/l
_____________________________________________________________________________________

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
_____________________________________________________________________________________

10.1. 
Reactividad:

El producto se somete a polimerización fuerte en caso de contacto con el endurecedor.
10.2. 
Estabilidad química:
En temperatura ambiental: en circunstancias laborales generales es estable.  El producto no requiere de estabilizadores.

10.3. 
Posibilidad de reacciones peligrosas:

Oxidantes fuertes, ácidos, álcalis, peróxidos orgánicos - reacción violenta con desprendimiento de calor.

10.4. 
Condiciones que deben evitarse:
Exposición a altas temperaturas, luz solar directa, radiación ultravioleta, las fuentes de ignición (llama abierta, chispas, descargas de electricidad estática).
10.5. 
Materiales incompatibles:
Ácidos fuertes, bases fuertes, oxidantes.

10.6. 
Productos de descomposición peligrosos:
Bajo condiciones normales de uso, no se espera que haya productos de descomposición peligrosa.

____________________________________________________________________________________

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
_____________________________________________________________________________________

11.1. 
Información sobre los efectos toxicológicos: 
Toxicidad aguda: Nocivo en contacto con la piel. Nocivo en caso de inhalación.
Irritación: Provoca irritación cutánea.

Corrosividad: Provoca irritación ocular grave.


Sensibilización: No se conocen.


Toxicidad de dosis repetidas: No se conocen.


Carcinogenicidad: No se conocen.
Mutagenicidad: No se conocen.

Toxicidad para la reproducción: No se conocen.
11.1.1.
En el caso de las sustancias sujetas a registro, se incluirán resúmenes de la información sobre las pruebas:


Sin datos disponibles.

11.1.2.
Las propiedades toxicológicas pertinentes de las sustancias peligrosas:


Información sobre los efectos toxicológicos:

	Nombre de la sustancia:  
	No CAS:
	Dosis:
	Valor:
	Unidad:

	Acetato de n-butilo
	123-86-4
	LD50(Oral, rata):
	14000
	mg/kg

	
	
	LD50(rata, dérmico)
	>5000
	mg/kg

	
	
	LD50(rata, inhalación)
	>51
	mg/l/4h

	2-butoxietanol
	111-76-2
	LD50(Oral, rata):
	560
	mg/kg

	
	
	LD50(rata, dérmico)
	490
	mg/kg

	
	
	LD50(rata, inhalación)
	2200
	mg/m3/8h


11.1.3.
Información sobre posibles vías de exposición:


ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular.

11.1.4.
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:

En el caso de concentraciones significativas de vapor o del producto en sí que entran en los ojos, puede ocurrir irritación, inflamación, lagrimeo y ardor. El contacto con la piel puede causar picazón, enrojecimiento y el contacto prolongado – la inflamación. La inhalación de altas concentraciones de vapor puede causar fatiga, debilidad, náuseas, dolor de cabeza, mareos, dolor de garganta y tos.
La intoxicación crónica se caracteriza por dolor de cabeza, somnolencia, apatía, debilidad muscular, falta de apetito, náuseas, sequedad e inflamación de la piel. La exposición repetida a un componente tóxico de la mezcla puede producir un deterioro general de la salud.
La intoxicación aguda en los seres humanos se caracteriza por la irritación de los ojos, nariz, membranas mucosas, tracto respiratorio y tos. A mayores concentraciones pueden ocurrir mareos, somnolencia, fatiga y pérdida de la conciencia. 

La mezcla contiene una sustancia peligrosa que puede causar daño a los siguientes órganos: riñones, pulmones, sistema reproductivo, hígado, tracto respiratorio superior, piel, sistema nervioso central, ojos (cristalino o la córnea).

11.1.5.
Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo:

Nocivo en contacto con la piel.

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Nocivo en caso de inhalación.

11.1.6.
Efectos interactivos:

Sin datos disponibles.

11.1.7.
Ausencia de datos específicos:

N.d.

11.1.8.
Información adicional:

Sin datos disponibles.

_____________________________________________________________________________________

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA
_____________________________________________________________________________________

12.1.
Toxicidad:
La mezcla no está clasificada como peligrosa para el medio ambiente. No deje que el producto llegue a aguas residuales, agua y suelo.

Toxicidad acuática:

	Nombre de la sustancia:  
	No CAS:
	Método:
	Valor:
	Unidad:

	Acetato de n-butilo
	123-86-4
	LC50- peces (Leuciscus idus)

EC50invertebrados (Daphnia manga)

plantas acuáticas (Scenedesmus subspicatus

EC10 Microorganismos / efecto sobre el lodo activado (Pseudomonas putida)
	62

73

675

115
	mg/l/96h

mg/l/24h

mg/l/72h

mg/l/16h

	2-butoxietanol
	111-76-2
	LC50- peces (Lepomis macrochuirus)

LC50invertebrados (Daphnia magna)

EC50- Microorganismos / efecto sobre el lodo activado (Pseudomonas putida)
	>1000

1815

>700
	mg/l

mg/l/24

mg/l/16h


12.2. 
Persistencia y degradabilidad:
	Nombre de la sustancia:  
	No CAS:
	

	Acetato de n-butilo
	123-86-4
	Información sobre biodegradación:
Método: OECD 301D; 92/69/EEC, V, C.4 E, lodo activado

Método analítico: BOD a la demanda teórica de oxígeno (DTO)

Grado de biodegradación: >90% (28d)

Clasificación: Es fácilmente biodegradable. (Según criterios de la OCDE)

	2-butoxietanol
	111-76-2
	Información sobre biodegradación:

Método: OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC, Parte C

Método analítico: Reducción de DQO

Grado de biodegradación: >90%

Clasificación: Fácilmente degradable en agua.

Clasificación: Biodegradable.


12.3. 
Potencial de bioacumulación:

No disponible datos del formulado.

12.4. 
Movilidad en el suelo:

No disponible datos del formulado.

12.5. 
Resultados de la valoración PBT y mPmB:

No disponible datos del formulado.

12.6. 
Otros efectos adversos:
Sin datos disponibles.
___________________________________________________________________________________

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
_____________________________________________________________________________________

13.1.
Métodos para el tratamiento de residuos:
Realice la eliminación de acuerdo con las regulaciones locales. 

13.1.1.
Información relativa a la eliminación del producto:

No se deshaga de residuos que no sean peligrosos, no tire al alcantarillado, el suelo o el agua de profundidad y de superficie. Deshágase de los envases usados entregándolos a la empresa autorizada que tenga el permiso apropiado para la gestión de residuos, en especial para los residuos peligrosos. 


Código del Catálogo Europeo de Residuos:

Para el contenido del envase:

08 05 01* Isocianatos residuales 

* residuos peligrosos.
13.1.2.
Información sobre la eliminación de los envases

Los envases vacíos pueden contener residuos del producto. Observe todas las advertencias, incluso si el contenedor se vacía. Los envases contaminados de residuos deben ser tratados como residuos peligrosos. No intente limpiar el envase. Los envases vacíos deben ser quemados en instalaciones especialmente diseñadas o deben transferirse a un colector de residuos autorizado que tenga la autorización adecuada para los residuos peligrosos.

Código del Catálogo Europeo de Residuos:


Para los envases vacíos: 
15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por  ellas

* residuos peligrosos.
13.1.3.
Las propiedades físicas/químicas que pueden influir en las opciones para el tratamiento de residuos.


No se conocen.

13.1.4.
Vertido de aguas residuales:


No se conocen.

13.1.5.
Las precauciones especiales aplicables a las distintas opciones de tratamiento de residuos recomendadas:


Sin datos disponibles.

_____________________________________________________________________________________

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
_____________________________________________________________________________________

	Transporte terrestre (ADR/RID)
	

	NªONU
	1263

	Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
	PINTURA 

	Clase(s) de peligro para el transporte
	3

Etiquetas: 3
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Código de restricción del túnel: (D/E)

	Grupo de embalaje
	III

	Peligros para el medio ambiente
	Ninguno.

	Precauciones particulares para los usuarios
	Sin datos disponibles.

	Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC
	Sin datos disponibles.

	Transporte marítimo
	

	NªONU
	1263

	Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
	PINTURA 

	Clase(s) de peligro para el transporte
	3

Etiquetas: 3
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EmS: F-E, S-E

	Grupo de embalaje
	III.

	Peligros para el medio ambiente
	Ninguno.

	Precauciones particulares para los usuarios
	Sin datos disponibles.

	Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC
	Sin datos disponibles.

	Transporte aéreo
	

	NªONU
	1263

	Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
	PINTURA 

	Clase(s) de peligro para el transporte
	3

Etiquetas: 3
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	Grupo de embalaje
	III.

	Peligros para el medio ambiente
	Ninguno.

	Precauciones particulares para los usuarios
	Sin datos disponibles.

	Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC
	Sin datos disponibles.


_____________________________________________________________________________________

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
_____________________________________________________________________________________

15.1. 
Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:  
REGLAMENTO (CE) No 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión

REGLAMENTO (CE) No 790/2009 DE LA COMISIÓN de 10 de agosto de 2009 que modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas

DIRECTIVA 1999/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 31 de mayo de 1999 sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos

REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006

Reglamento (UE) n ° 453/2010 de la Comisión, de 20 de mayo de 2010 , por el que se modifica el Reglamento (CE) n ° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)

15.2.
Valoración de la seguridad química: 



No aplicable para mezclas.

_____________________________________________________________________________________

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN
_____________________________________________________________________________________

Información relativa a la revisión de la ficha de seguridad: Actualización general de la SDS. La información sobre la clasificación CLP se puede encontrar en la Sección 2.
Abreviaciónes:

DNEL: Derived no effect level. PNEC: Predicted no effect concentration. Efectos CMR: carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción. PBT: Sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas n.d.: non determinado. n.a.: no aplicable. 

Fuentes de datos: 

- Leyes y Reglamentos enumerados en la sección 15  

- IUCLID Data Bank (Comisión Europea - Oficina Europea de Sustancias Químicas)

- ESIS: Sistema de Información Europea de Sustancias Químicas (European Chemicals Bureau)

Texto completo de frases H que aparecen en el punto 2 y 3 de la ficha de datos de seguridad:

H225 – Líquido y vapores muy inflamables.

H226 – Líquidos y vapores inflamables.

H302 – Nocivo en caso de ingestión.
H312 – Nocivo en contacto con la piel.

H315 – Provoca irritación cutánea.

H319 – Provoca irritación ocular grave.
H332 – Nocivo en caso de inhalación.

EUH 066 – La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

EUH 204 – Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.

Abreviaturas de las categorías de peligro:

Líq. inf. -  Líquidos inflamables

Tox. agu. - Toxicidad aguda


Irrit. ocu. - Irritación ocular


STOT SE - Tox. específ. en determinados órganos (STOT), exposición única,

Consejos relativos a la formación: Este producto se puede utilizar después de completar la formación de salud y seguridad técnica necesaria, con respecto al uso del producto.
Restricciones recomendadas del uso (recomendaciones del proveedor no impuestas por ley): - Sólo para uso profesional y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

Esta ficha de datos de seguridad se ha preparado a base de la documentación suministrada por el fabricante. Las informaciones, los datos y las sugerencias incluídos en la ficha de datos de seguridad que consideramos correctas, precisas y profesionales en el momento de su suministro, se basan en el trabajo concienzudo de profesionales expertos en el tema. Estos, sin pretender de ser completos o globales, sirven únicamente como instrucciones para la manipulación del producto. Durante el uso y/o la manipulación del producto, es posible que sea necesario cumplir otras normas también. Teniendo en cuenta todo esto, el preparador de la ficha de datos de seguridad, el fabricante y/o distribuidor del producto, desconociendo las circunstancias del uso y/o de la manipulación del producto, no asumen ningún tipo de responsabilidad directa o indirecta por la calidad del producto con respecto a que todas las informaciones, datos y recomendaciones incluídos en las fichas técnicas sean íntegramente exactas y válidas en el momento del uso del producto. El preparador de la ficha de datos de seguridad, el fabricante y/o distribuidor del producto no asumen la responsabilidad por lo incluído en esta ficha o por los danos, pérdidas, lesiones, accidentes o la producción de cualquier suceso semejante que puede relacionarse con el uso de las informaciones aquí proporcionadas. La fiabilidad de las informaciones incluídas en la ficha de datos de seguridad y la constatación del modo concreto del uso y de la manipulación del producto es responsabilidad del operario de dicha actividad. El usuario debe cumplir todos los reglamentos vigentes que se relacionan con la manipulación del producto.         
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